name                : vxlan-v4
type                : vxlan
index               : 23
mtu                 : 1500
operational status  : up
physical address    : 8a:ea:59:32:df:70
ipv4 addresses      : 192.168.30.2/24 (static)
ipv6 addresses      :
local address       : 192.168.20.100
remote address      : 192.168.20.200
VxLAN id            : 4
