/ {
	config {
		env: environment {
		};
	};
};

&env {
	vendor = "infix";
	bootdelay = "-2";
	bootcmd = "run ixbtn";
	boot_targets = "virtio mmc";

	ixbtn       = /incbin/("scripts/ixbtn.sh");
	ixdevmode   = /incbin/("scripts/ixdevmode.sh");
	ixfactory   = /incbin/("scripts/ixfactory.sh");
	ixbtn       = /incbin/("scripts/ixbtn.sh");
	ixboot      = /incbin/("scripts/ixboot.sh");
	ixbootmedia = /incbin/("scripts/ixbootmedia.sh");
	ixbootslot  = /incbin/("scripts/ixbootslot.sh");
	ixprepblk   = /incbin/("scripts/ixprepblk.sh");
	ixprepdhcp  = /incbin/("scripts/ixprepdhcp.sh");
};
