--- a/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-starfive-visionfive-2.dtsi
+++ b/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-starfive-visionfive-2.dtsi
@@ -24,6 +24,11 @@ aliases {
 
 	chosen {
 		stdout-path = "serial0:115200n8";
+
+		infix {
+			/* Default admin user password: 'admin' */
+			factory-password-hash = "$5$mI/zpOAqZYKLC2WU$i7iPzZiIjOjrBF3NyftS9CCq8dfYwHwrmUK097Jca9A";
+		};
 	};
 
 	cpus {
